A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W _

## E

encoding - Variable in class com.unitech.lib.uhf.params.RFIDConfig
  The Encoding setting, only for RP902
Encoding - Enum in com.unitech.lib.uhf.types
  The Encoding enumeration represents the miller encoding by which the RFID UHF module inventories the TAG.
epc() - Method in class com.unitech.lib.uhf.params.TagAccessResult
  Returns the access tag's EPC value.
epc() - Method in class com.unitech.lib.uhf.params.TagExtParam
  Returns the tag's EPC value.
EPCMaskParam - Class in com.unitech.lib.uhf.params
  The EPCMaskParam class stores information about the EPC Mask when the RFID UHF module sets or returns an EPC Mask.
EPCMaskParam() - Constructor for class com.unitech.lib.uhf.params.EPCMaskParam
  Creates an instance of the EPCMaskParam class.
EPCMaskParam(int, int, String) - Constructor for class com.unitech.lib.uhf.params.EPCMaskParam
  Creates an instance of the EPCMaskParam class.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W _